1． 医院分体空调维修保养报价        

                                                         （单位/元）
	类型
	维修范围
	序号
	维修项目
	分体机
	柜机
	天花机

	系统部分
	大修
	1
	更换压缩机、四通阀
	
	
	

	
	
	2
	清洗制冷系统、更换冷冻油、排除系统水份
	
	
	

	
	中修
	3
	更换内机蒸发器
	
	
	

	
	
	4
	更换外机冷凝器
	
	
	

	
	
	5
	抽真空、加冷剂（空调制冷剂漏完或系统制冷剂不纯）
	
	
	

	
	
	6
	铜管补漏、更换高低压开关等
	
	
	

	
	小修
	7
	补加制冷剂
	
	
	

	电气部分
	中修
	8
	修理电路主板
	
	
	

	
	
	9
	维修室外机风扇电机
	
	
	

	
	小修
	10
	更换电路板
	
	
	

	
	
	11
	更换空调其他电气元件（显示板、感温件、变压器、接触器、电容等）
	
	
	

	
	
	12
	购买多功能遥控器
	
	
	

	
	
	13
	维修空调遥控
	
	
	

	
	
	14
	更换空调离心风叶、贯流风叶
	
	
	

	清洗保养
	普通
	15
	普通清洗室内、外机（不含贯流风叶）
	
	
	

	
	深度
	16
	深度药水清洗室内、外机（含检测费）
	
	
	

	调整部分
	小修
	17
	调整管路、零部件噪声、调整线路
	
	
	

	
	
	18
	处理漏水、铜管保温、换保险等
	
	
	

	
	
	19
	调整更换导风、扫风结构等
	
	
	

	
	
	20
	更换接水盘
	
	
	


（备注：以上费用均不含配件费用，系统部分维修已含制冷剂费用。）
2． 拆装及辅材收费价格≤   

                                                           (单位/元)
	类别
	项目
名称
	单价（元/台）

	拆机
	内机
	

	
	外机
	

	
	整机
	

	安装
	内机
	

	
	外机
	

	
	整机
	

	移机
	内机
	

	
	外机
	

	
	整机
	

	加冷剂
	机型
	1-1.5P
	2P
	3P
	3P天花
	5P
	5P天花

	
	R22
	元
	元
	元
	元
	元
	元

	
	R410
	元
	元
	元
	元
	元
	元

	使用环保冷剂（R410、R32）空调的拆装费在以上基层上加收54元/套，安装时必须使用真空泵抽真空15分钟以上。

	加长管
（元/米）
	R22
	

	
	环保冷剂
	

	铁架
（元/个）
	镀锌
	
	
	
	
	
	

	
	不锈钢
	
	
	
	
	
	


三、医院中央空调维修保养，保证中央空调能正常供暖及制冷。
具体保养项目报价。
	序号
	产品名称
	机器型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中央空调净化机组（小）
	TICA
	3
	
	

	2
	中央空调净化机组（大）
	TICA
	1
	
	

	3
	中央空调净化机组
	TICA
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	备注：只对设备本体(氟系统)进行维修服务，设备本体之外的诸如管路、供电系统等不在维修之列。如果设备本体之外的诸如管路、供电系统等需要维修，则乙方应该以最优惠的市场价格为甲方提供维修服务。


中央空调系统全年维保项目明细表

1、主机（室外机）维保实施项目

1.1 供冷季节、供暧季节运行前进行下列各项检查

	
	项目

	1
	检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；

	2
	检查油槽、油加热器和控制温度；

	3
	检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

	4
	与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

	5
	检查启动器的工作性能；

	6
	根据运行记录，分析机组存在的问题；

	7
	提供检修保养报告。


1.2 供冷、暧期机组运行期间保养项目

	
	项目
	频次

	
	
	每月
	备注

	1
	检查冷水机组，调整安全控制装置；
	1次
	

	2
	检查控制装置的工作状态；
	1次
	

	3
	检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；
	1次
	

	4
	检查润滑系统的运行；
	1次
	


	5
	检查回油系统；
	1次
	

	6
	检查电机和启动器的运行；
	1次
	

	7
	检查油泵的工作状态；
	1次
	

	8
	检查扇门组件的运行情况；
	1次
	

	9
	检查及紧固各接线端；
	1次
	

	10
	检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度
	1次
	

	11
	检查各电磁阀的工作状态；
	1次
	

	12
	检查系统是否有泄漏；
	1次
	

	13
	记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
	1次
	

	14
	记录和报告要求的备件；
	1次
	

	15
	提交工作报告。
	1次
	

	16
	室内风机盘管末端系统过滤网清洗
	1次
	


1.3 供冷、暧期结束后，主机停机期间保养项目

	
	项目

	1
	检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务；

	· 
	记录电压；

	· 
	用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

	· 
	检查密封情况；

	· 
	检查操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

	2
	检查压缩机润滑油系统的下列各项：

	· 
	根据需要建议甲方更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

	· 
	检查油泵、密封和油泵电机；

	· 
	检查加热器和恒温器；

	· 
	检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。

	3
	执行下列各项操作，检查电机启动器：

	· 
	执行诊断检查程序；

	· 
	清洁接触器或必要时建议甲方更换；

	· 
	检查连接机构；

	· 
	检查所有接线端，并拧紧；

	· 
	检查过载装置；

	· 
	空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

	4
	检查控制面板，确定下列各项：

	· 
	执行诊断检查程序；

	· 
	检查安全停机运行状态；

	· 
	检查所有接线端，并拧紧。

	· 
	检查显示资料的精度和设定值。

	5
	检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

	· 
	检查是否通风良好；

	· 
	根据运行记录参数分析热交换效果；

	6
	检查系统的下列各项：

	· 
	进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

	· 
	按标准要求建议甲方补充制冷剂；

	· 
	记录视液镜的状态；

	· 
	检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；

	7
	其它：

	· 
	遵循检查和维护步骤；

	· 
	与操作人员沟通。


2、末端（中央空调净化机组）维保实施项目
	
	项目
	频次

	
	
	周
	备注

	1
	定期清洗初效过滤器并检查中效和高效过滤器的使用情况；
	1次
	

	2
	检查控制装置的工作状态；
	1次
	

	3
	检查传动皮带的松紧度；
	1次
	

	4
	检查风机和电机轴承；
	1次
	

	5
	检查风机和电机的皮带轮安装是否紧固，两皮带轮是否在同一平面；
	1次
	

	6
	检查各类风阀的使用情况；
	1次
	

	7
	检查电机和启动器的运行；
	1次
	

	8
	检查水系统上各个压力表的工作状态；
	1次
	

	9
	检查扇门组件的运行情况；
	1次
	

	10
	检查及紧固各接线端；
	1次
	

	11
	检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度
	1次
	

	12
	检查各水系统比例电磁阀的工作状态；
	1次
	

	13
	检查风柜减震是否正常；
	1次
	

	14
	检查加湿器是否正常工作；
	1次
	

	15
	检查水管管路是否存在漏水现象
	1次
	

	16
	新风口滤网每周清洗
	1次
	


4、 结算方式

结算方式：合同期内分批次支付，每季度进行空调维修保养费用结算。
