[bookmark: _Hlk23229960]广西骨伤医院治安监控室视频监控系统设备维修改造项目院内竞争性谈判公告

一、单位名称：广西骨伤医院
二、单位地址：南宁市新民路32号 
三、项目内容：增加CVR和6T监控盘硬盘解决医院治安监控室监控视频图像储存时限，以保证130个普通目标图像储存时间大于30天，20个防范恐怖重点目标图像保存时问大于90天，同时增加一套UPS系统，以保证市电断电的情况下，系统设备能够正常运行。
1.项目名称：广西骨伤医院治安监控室视频监控系统设备维修改造项目院内竞争性谈判公告。
2.项目地址：广西南宁市新民路32号
3.投资规模：约16.90万元
4.资金来源：地方财政性资金
四、设备名称一览表
1、广西骨伤医院治安监控室系统设备维修改造预算清单
	
项号
	货物名称
	数量
	货物全称、品牌生产厂家及国别
	型号规格、技术参数、
性能配置

	1. 
	CVR视频专用存储设备
	2台
	海康威视、大华、
天地伟业
	36盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式36盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）

	2. 
	监控盘
硬盘
	72台
	西数、希捷
	6TB 

	3. 
	400万网络红外摄像机
	3台
	海康威视、大华、
天地伟业
（含安装、辅材、线路、调试费用）
	400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;
最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒慢快门 支持镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪
宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)
异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测识别检测 支持人脸侦测通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
红外照射距离最远可达50米、功耗 6.5W Max防护等级 IP67

	4. 
	UPS主机
	1台
	超特、山特
	SU-C3KS:纯在线式3KVA/2400W；

	5. 
	铅酸蓄电池
	6台
	超特、山特
	SANTAK 山特C12-100 12V-100AH
UPS专用蓄电池

	6. 
	UPS
电池柜
	一套
	定制
	定制

	7. 
	系统扩容
	45
	海康威视
	海康威视

	8. 
	智能信息系统安全认证管理软件
	1
	国产
	性能特征及参数 ： 
1、指纹注册数量不限、注册数不限。
2、软件将用户角色分为超级管理员身份、普通操作员身份二级权限。
3、超级管理员通过指纹认证和验证码认证才能进入系统管理界面，进入管理界面后可以查询登入者用户名、登入时间，设立登入者的权限级别。超级管理员、普通操作员的注册数量不限、指纹认证数量不限。
4、只有通过指纹认证的人员才能登入计算机操作系统。
5、启动方式分为注册表、启动菜单、计划任务。
6、注册人员具备手机号码绑定功能。
7、具备软件日记导出及打印功能。
8、指纹清晰度高达512DPI,支持旋转指纹、干燥、湿、粗糙指纹。
9、卓越的图像质量、加密的图像数据、拒绝隐约的指印、拒绝伪造的图像。
10、兼容所有的U.are.U应用程序
11、驱动支持Windows98，Me，NT4.0，2000，XP，Windows7，Windows10
12、兼容USB1.0,1.1,2.0
13、电源及环境参数
·供电电压：5.0V +/-.25V USB提供
·摄取指纹时：200mA（典型）
·空闲时：120mA（典型）
·挂起时：2mA(最大）
·抗静电：>15 KV
·工作温度：5℃-35℃
·工作湿度：20%-80%
·图像数据：8-bit 灰度
·标准 FCC Class：B,CE,VCCI
14、系统软件要求界面人性化、操作简单化、使用智能化。软件版本是竞标人自有版权，如有侵权、由成交人负责。
★三、二次开发功能要求：
①指纹注册功能
②普通操作员登录功能
③管理员+验证码登录功能
④ 软件日记导出及打印功能
⑤注册捆绑手机功能
⑥只有经过指纹注册的人员才能登录计算机功能。


2.本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号的替代（有特殊要求的除外），但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
3.本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写竞标报价表。

5、 投标人资格要求
[bookmark: _Hlk23230715]1.投标人需具备中华人民共和国国内法人资格；
2.具有从业相关资格；
3.注册资金叁佰万以上。
六、对招标文书的内容和要求
1.招标文书内容包括：
①《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或《营业执照（三证合一）》、资质证、安全许可证；
②法人代表身份证复印件、被委托人的法人授权委托书，被委托人员身份证复印件； 
③本项工程竞标报价明细表；
④售后服务承诺及方案等。	
2.要求： 
①以上资料均需加盖报名单位红色印章，按以上资料顺序整理成册，封面注明呈递单位、项目名称，报名单位名称、联系人姓名及方式、传真号码等内容。 
②递交的招标文书为一式5份。
七、报名时间、地点及联系人： 
1.报名时间：
招标文书必须以密封形式于2020年3月20日至2020年3月31日下午18:00时整截止，在广西骨伤医院后勤保障中心办公室递交或以挂号快递形式邮寄到（广西南宁市东葛路1号锦华大酒店副楼408室，邮寄件以3月31日下午18:00时送达为准），逾期不受理。
2.报名地点：广西骨伤医院后勤保障中心（广西南宁市东葛路1号锦华大酒店副楼408室）。
3.联系人：韦一龙  
联系电话：0771-2823597
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广西骨伤医院 
2020年3月20日





