广西骨伤医院可升降移动平车采购项目
招标文件





[bookmark: _Hlk90536625]项目名称：广西骨伤医院可升降移动平车采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2023-25

采 购 人：广西骨伤医院 
















2023年5月28日
第1章 项目概况
根据临床科室的要求以及临床操作的需要，我院拟对科室所需要的可升降移动平车进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc44229878]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2023-25
2.项目名称：广西骨伤医院可升降移动平车采购项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：2.5万元/套
5.技术参数：
（1）尺寸：1920*740*630/950（mm），允差±20mm；
（2）底盘脚踏宽700mm，允差±10mmPP；
（3）护栏宽730mm，允差±10mm；
（4）护栏具备 PP 工程塑料一次吹塑成型，树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽。强度高，耐腐蚀，易清洗；
（5）具备采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命，对患者加强保护，避免病人摔落；
（6）床面前后倾斜角度：0~17°±2°范围内；
（7）背部升降角度：0~75°±5°范围内；
（8）具备独立液压泵，升降控制助力系统，缓速运动（为方便转运病人，具备背部起降气动设计设为正偏离）；
（9）脚踏式设计，可实现体位左倾、右倾、整车升降；
（10）床面最大承重≥200Kg；										
（11）床体头部下方设有氧气瓶架及锁紧开关，头部和腿部配有盐水架孔位；	
（12）中控刹车脚轮稳定可靠，内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕。
（13）车体底座全新焊接一次性成型，坚固安全；
（14）配置清单：
	序号
	配件名称
	单位
	数量

	1
	床体
	张
	1

	2
	床面
	张
	1

	3
	PP护栏
	对
	1

	4
	输液架
	支
	1

	5
	中控刹车脚轮
	个
	4

	6
	防水床垫
	张
	1

	7
	氧气瓶架
	个
	1

	8
	中控刹车系统
	套
	1



其他相关要求，详见附件。
二、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.经营范围包含所投产品。
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书)。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章）。
2.投标文件的组成  
（1）投标人情况简介、营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书、产品授权书；
（2）产品报价、清单以及产品彩页（产品报价内容给包含产品名称、品牌型号、价格、质保年限、生产厂家等相关信息）；
（3）资格文件；
（4）技术参数响应表，商务要求响应表；
（5）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
四、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
（2）近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。
3.其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）投标材料封面请备注所投项目名称、公司名称、公司联系人姓名、电话，否则视为无效投标。
五、递交投标文件时间：
2023年5月31日～2023年6月6日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
六、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
七、议价会时间及地点：另行通知。
八、联系人：李老师   0771-2622251     17344229910 


2023年5月31日
广西骨伤医院

第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见竞争性磋商公告

	一、项目要求及技术需求

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	可升降移动平车
	1套
	（1）尺寸：1920*740*630/950（mm），允差±20mm；
（2）底盘脚踏宽700mm，允差±10mmPP；
（3）护栏宽730mm，允差±10mm；
（4）护栏具备 PP 工程塑料一次吹塑成型，树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽。强度高，耐腐蚀，易清洗；
（5）具备采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命，对患者加强保护，避免病人摔落；
（6）床面前后倾斜角度：0~17°±2°范围内；
（7）背部升降角度：0~75°±5°范围内；
（8）具备独立液压泵，升降控制助力系统，缓速运动（为方便转运病人，具备背部起降气动设计设为正偏离）；
（9）脚踏式设计，可实现体位左倾、右倾、整车升降；
（10）床面最大承重≥200Kg；										
（11）床体头部下方设有氧气瓶架及锁紧开关，头部和腿部配有盐水架孔位；	
（12）中控刹车脚轮稳定可靠，内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕。
（13）车体底座全新焊接一次性成型，坚固安全；
（14）配置清单：
	序号
	配件名称
	单位
	数量

	1
	床体
	张
	1

	2
	床面
	张
	1

	3
	PP护栏
	对
	1

	4
	输液架
	支
	1

	5
	中控刹车脚轮
	个
	4

	6
	防水床垫
	张
	1

	7
	氧气瓶架
	个
	1

	8
	中控刹车系统
	套
	1




	二、商务要求

	▲报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供二年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	售后服务要求
	▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。
2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
▲4.投标人应提出售后服务承诺书。

	▲交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	[bookmark: _GoBack]付款方式：验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同总金额的100%货款。

	项目培训要求
	供应商应提供完整的培训计划，免费培训对象包括操作员、技术人员、管理人员、维护人员等。

	实施方案
	供应商需提供完整的实施方案，包含具体的实施进度和人员安排，保证整个项目建设的连续性。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。
▲3.投标时必须提供产品有效的医疗器械注册证复印件或注册证受理证明复印件。
▲4.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。其他未注明的技术参数、商务要求偏离3项及以上的视为无效投标。



第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共3人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、技术服务分30分、信誉业绩分10分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………60分
（1）以进入评标的最低的评标报价为60分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×60分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术服务分………………………………………………………………………30分
（1）品牌分（满分5分）
一档：一般品牌(同一品牌，应同一分值)                    1分
二档：同行认可品牌(同一品牌，应同一分值)                3分
三档：著名品牌(同一品牌，应同一分值)                    5分
由评委在打分前根据投标货物品牌市场知名度集体讨论确定各投标人货物品牌所属档次，然后评委在各档次内独立打分。
（2）设备性能分（满分15分）
投标文件技术参数无负偏离，得10分，每有1个正偏离加5分，满分15分；
投标文件技术参数有1个负偏离，得5分；
投标文件技术参数有1个负偏离以上，得0分。
（3）售后服务分（10分）
一般0.1～3分，良好3.1～6分，优秀6.1～10分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
投标产品自2020年以来同款产品业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同得2分，满分10分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
