附件：
人体成分分析仪
技术参数：
1、工作原理：多频率生物电阻抗测量法（BIA法）；
2、测量部位：5个节段测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)；
3、测量电极：8点接触式电极；
4、测量频率：5kHz、50kHz、250kHz； 
▲5、测量电流：≤350μA；
6、测量时长：约40秒；
▲7、显示屏幕：≥7寸LCD液晶触摸屏，分辨率800*480ppi；
8、输出指标：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、 肌肉评估及结果打分等；
9、肌肉评估：对上下肢分别进行肌肉平衡和不平衡评估； 对上下肢分别进行肌肉不足、正常和发达评估；
10、肥胖分析：采用体脂肪量、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段四个指标进行肥胖综合评估，并提供正常范围参考值。
11、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准 体型、超重肌肉型、低脂肪低体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并采用坐标轴图示；
12、支持两种输出报告模式：专用模板报告和通用A4打印纸报告；
13、运动处方：提供日常、低、中、高四种不同运动量的推荐建议方案；
14、通信接口：USB, RS-232；
▲15、阻抗测量范围：20-1200 Ω,误差≤3%，提供检测报告 证明材料；
▲16、体重测量范围：5-250kg；
17、身高支持输入范围：90-220cm；
▲18、年龄支持输入范围：1-99岁； 
19、提供医疗器械注册证；
20、提供电脑管理软件及相应著作权证，便于系统上位机电脑控制和系统对接。

	
（备注：1. 带“▲”的技术参数为实质性要求参数，必须达到该条件；2. 部分标注为正偏离的项目，如若达到可作为加分项。）
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