附件1：
采购项目需求参数

多功能牵引椅
1.牵引力及牵引时间均由微电脑控制；
▲2.数码显示，牵引力自动补偿；
3.自动实现持续牵引、间歇牵引、反复牵引等多种牵引功能；
4.简单的牵引数据输入法；
5.牵引力过大自动保护；
▲6.颈椎牵引前倾角度可调节；
7.电源：220/50HZ；
8.功率：≥80W；
9.牵引行程：300mm；
10.牵引力：0~300N；
11.牵引总时间：0~30min任意可调；
12.持续牵引时间：0~9min任意可调；
13.间歇牵引时间：0~5min任意可调；
14.颈椎牵引前倾角度15°～45°可调节。
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