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智能关节康复器
一、功能性参数
▲1. 适用于下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。
2. 操作显式：手控器液晶显示，按键调节，可实时监测运动角度。
▲3. 角速度：≥8档可调，1.5～3.6°/s，级差0.3°/s。
▲4. 角度范围：0～125°；角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。
5. 训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%。
6. 间歇时间（伸展和屈曲）：0～10s，步进1s。
7. 大腿支架长度可调范围：0～150mm，允差±10%。
8. 小腿支架长度可调范围：0～140mm，允差±10%。
9. 安全装置：具有紧急按钮。
10. 振动幅度≥6mm。
11. 内部直流电源，电池容量：≥2000mAh。
▲12. 按摩头：≥7个。
13. 转速：最高转速≥3200rpm，4档可调。
14. 材质重量：主体航空铝材质，主机总重量≤10kg。
15. 额定输入功率：≤80VA。
16. 承重：≥15kg。
二、配置清单
1. 主机：壹台
2. 手控器：壹只
3. 电源线：壹条
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