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附件
分部分项工程和单价措施项目清单

	工程名称:广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程-安装部分
	　
	　
	

	　
	　
	分部分项工程
	　
	　
	

	　
	　
	一、10kV电缆部分
	　
	　
	

	1
	030408001001
	10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2
	m
	40.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	2
	030408006001
	10kV户内电力电缆冷缩式终端头 3×70mm2
	个
	3
	

	3
	030414015001
	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验  电缆试验  交流耐压试验
	次
	1
	

	　
	　
	二、10kV配电设备装置
	　
	　
	

	4
	030402017001
	10kV高压提升柜 AH5
	台
	1
	

	
	
	规格型号：KYN28-12   400mm×1500mm×2300mm
	　
	　
	

	
	
	含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸
	　
	　
	

	
	
	设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级；
	　
	　
	

	
	
	参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴；
	　
	　
	

	
	
	参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴；
	　
	　
	

	5
	030402017002
	10kV高压计量柜 AH6
	台
	1
	

	　
	　
	规格型号：KYN28-12 800mm×1500mm×2300mm
	　
	　
	

	　
	　
	含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸
	　
	　
	

	　
	　
	设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级；
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴；
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴；
	　
	　
	

	6
	030402017003
	10kV高压进线柜 AH7
	台
	1
	

	　
	　
	规格型号：KYN28-12 800mm×1500mm×2300mm
	　
	　
	

	　
	　
	含柜体及柜内所有元器件，配置详见图纸
	　
	　
	

	　
	　
	设备柜体材质优质镀锌钢板、防护等级不低于IP33等级；
	　
	　
	

	表-08
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	参考品牌：高压负荷开关：宝鼎开关、珠海可利、福建逢兴；
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：高压真空断路器：宝鼎开关、常熟开关厂、福建逢兴；
	　
	　
	

	7
	030403003001
	铜排 TMY-80×10
	m
	2.43
	

	　
	　
	计安装费，主材随柜配置
	　
	　
	

	8
	030411003001
	0.4kV电缆桥架 300mm×200mm×1.5mm
	m
	5.00
	

	9
	030413001001
	桥架支撑架
	kg
	14.57
	

	10
	桂031211003001
	桥架支架除锈 一般钢结构 轻锈
	kg
	14.57
	

	11
	031201003001
	桥架支架刷油
	kg
	14.57
	

	　
	　
	刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	　
	　
	

	12
	030404031001
	负控终端
	台
	1
	

	　
	　
	仅计安装费
	　
	　
	

	13
	030404031002
	三相三线多功能电表
	个
	1
	

	　
	　
	仅计安装费
	　
	　
	

	14
	030404031003
	三相三线预付费表
	个
	1
	

	　
	　
	仅计安装费
	　
	　
	

	15
	030414002001
	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电  负荷隔离开关
	系统
	1
	

	16
	030414002002
	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电  断路器
	系统
	2
	

	17
	030414001001
	电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下）
	系统
	1
	

	18
	030408002001
	控制电缆 ZRB-KVVP2-22-4*4mm2
	m
	10.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	　
	　
	三、配电房照明部分
	　
	　
	

	19
	030404017001
	室内照明配电箱 PZ-30
	台
	1
	

	　
	　
	安装方式：底边距地1.5m暗装
	　
	　
	

	　
	　
	配电箱参考品牌：扬中市长江电器、枫杨集团、江苏锋能电气产品
	　
	　
	

	　
	　
	箱内元件参考品牌：上海人民电器、德力西、正泰产品
	　
	　
	

	20
	030412005001
	双管荧光灯 带蓄电池  AC 220V 2×36W
	套
	6
	

	　
	　
	安装高度：≧3米
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	表-08
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	品牌：佛山照明、三雄极光、雷士产品
	　
	　
	

	21
	030404034001
	二位开关  250V 10A
	套
	2
	

	　
	　
	安装方式：底边距地1.3m暗装
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：TCL、鸿雁、公牛产品
	　
	　
	

	22
	030404035001
	两孔三孔暗插座  250V 16A
	套
	2
	

	　
	　
	安装方式：底边距地0.5m暗装
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：TCL、鸿雁、公牛产品
	　
	　
	

	23
	030412004001
	应急照明 ~250V 5W
	套
	2
	

	　
	　
	安装方式：底边距地2.8m
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品
	　
	　
	

	24
	030412004002
	单面、双面疏散灯 ~250V 5W
	套
	4
	

	　
	　
	安装方式：底边距地0.9m
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品
	　
	　
	

	25
	030412004003
	安全出口标志 ~250V 5W
	套
	3
	

	　
	　
	安装方式：门框上方安装
	　
	　
	

	　
	　
	含接线盒
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：三雄极光、元享、恒生产品
	　
	　
	

	26
	030411001001
	电线穿管 可挠性金属管，φ20
	m
	30.00
	

	27
	030411001002
	电缆穿管 可挠性金属管，φ40
	m
	30.00
	

	28
	030411004001
	管内穿线 照明线路 铜芯 BV-450/750V-2.5mm2
	m
	200.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	29
	030411004002
	管内穿线 照明线路 铜芯 BV-450/750V-4mm2
	m
	100.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	30
	030408001002
	低压电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10mm2
	m
	15.38
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	　
	　
	防雷接地
	　
	　
	

	表-08

	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	31
	030409002001
	接地热镀锌扁钢 -50×5
	m
	44.80
	

	　
	　
	部位：配电房内
	　
	　
	

	32
	030411001003
	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管PVC50
	m
	8.00
	

	33
	030414011001
	接地装置调试  接地网
	系统
	1
	

	　
	　
	通风
	　
	　
	

	34
	030108003001
	轴流风机 T35-11～250V  180W 带防火阀
	台
	2
	

	　
	　
	要求防水、防尘、防虫,风量5000m3/h以上
	　
	　
	

	　
	　
	安装高度3000mm,含加装不锈钢网罩
	　
	　
	

	　
	　
	含支架
	　
	　
	

	　
	　
	参考品牌：绍兴上虞、虞风、明新产品
	　
	　
	

	　
	　
	配电房安健环部分
	　
	　
	

	35
	050307009001
	变压器标志牌
	个
	1
	

	　
	　
	尺寸320*220mm
	　
	　
	

	36
	050307009002
	开闭所标志牌
	个
	1
	

	　
	　
	尺寸400*300mm
	　
	　
	

	37
	050307009003
	警告标志牌
	个
	1
	

	　
	　
	尺寸300*240mm
	　
	　
	

	38
	050307009004
	禁止标志牌
	个
	1
	

	　
	　
	尺寸300*240mm
	　
	　
	

	39
	050307009005
	防鼠挡板
	个
	3
	

	　
	　
	高600mm，厚8mm其上部设置防止绊跤线标志
	　
	　
	

	40
	050307009006
	高压模拟图板
	个
	1
	

	　
	　
	安装下限离地1.4m
	　
	　
	

	41
	050307009007
	主接线图模拟图板
	个
	1
	

	　
	　
	安装下限离地1.4m
	　
	　
	

	42
	030901013001
	灭火器箱
	套
	2
	

	　
	　
	每个箱内配2只(7kg)CO2灭火器
	　
	　
	

	　
	　
	墙上应设置灭火设备标志牌，安装下限比灭火设备高0.1m
	　
	　
	

	　
	　
	符合地方消防验收标准
	　
	　
	

	43
	030409009001
	配电房绝缘胶垫 10KV
	㎡
	18.08
	

	



	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	绝缘垫长度与电柜宽度相等,宽度不小于0.6m
	　
	　
	

	　
	　
	宜放置于高、低压柜安全警示线之内
	　
	　
	

	44
	010607003001
	雨蓬
	㎡
	5.00
	

	　
	　
	宽：1m，长5m
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	单价措施项目
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	     合    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	分部分项工程
	　
	　
	

	　
	　
	A.1 土（石）方工程
	　
	　
	

	45
	010103001001
	回填方
	
	7.84
	

	　
	　
	密实度要求:分层夯实，压实系数≥0.94
	　
	　
	

	　
	　
	运距：15km
	　
	　
	

	　
	　
	A.3 砌筑工程
	　
	　
	

	46
	010401014001
	电缆沟1.98×0.6m（宽x高）
	m
	9.90
	

	表-08
	



	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	电缆沟
	　
	　
	

	　
	　
	MU10页岩烧结多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑
	　
	　
	

	　
	　
	沟壁面抹20厚1:2.5（掺5%防水粉）水泥砂浆
	　
	　
	

	　
	　
	C25混凝土梁 高200mm
	　
	　
	

	　
	　
	电缆沟预埋∠50×5热镀锌角钢，锚脚2Ф8，每间距150锚一付
	　
	　
	

	　
	　
	电缆沟支架∠50×5热镀锌扁钢，@800预埋一组
	　
	　
	

	　
	　
	预埋2[10槽钢，锚脚2Ф6，每间距500锚一付
	　
	　
	

	　
	　
	详细做法参照设计图
	　
	　
	

	　
	　
	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
	　
	　
	

	47
	010501006001
	干式变压器(母线上出)基础
	
	1.30
	

	　
	　
	混凝土强度等级：C20
	　
	　
	

	　
	　
	混凝土拌和料要求：碎石，商品砼
	　
	　
	

	　
	　
	A.6 金属结构工程
	　
	　
	

	48
	010605001001
	电缆沟 钢盖板
	㎡
	4.80
	

	　
	　
	6厚热镀锌花纹钢盖板
	　
	　
	

	　
	　
	A.9 楼地面工程
	　
	　
	

	49
	011105003001
	块料踢脚线
	㎡
	2.04
	

	　
	　
	图集：05ZJ001 踢18/37
	　
	　
	

	　
	　
	高度：150mm
	　
	　
	

	　
	　
	17厚1:3水泥砂浆
	　
	　
	

	　
	　
	3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴
	　
	　
	

	　
	　
	8-10厚面砖，水泥浆擦缝
	　
	　
	

	　
	　
	A.12 门窗工程
	　
	　
	

	50
	010802003001
	乙级不锈钢质防火门
	㎡
	9.74
	

	　
	　
	含防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器及304不锈钢五金配件等
	　
	　
	

	　
	　
	消防部门认定的合格产品
	　
	　
	

	　
	　
	含门制作、安装、运输、油漆等
	　
	　
	

	　
	　
	门锁采用304不锈钢材质、铜质锁芯
	　
	　
	

	　
	　
	耐火极限≥1.5h
	　
	　
	

	　
	　
	钢质防火门参考品牌：美心、群升、步阳、王力、盾神产品
	　
	　
	

	表-08
	


	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	门锁参考品牌：通用TONYON、固力、三环、金点产品
	　
	　
	

	　
	　
	闭门器参考品牌：于GMT、盖泽、多玛、顶固产品
	　
	　
	

	51
	010807002001
	甲级防火玻璃推拉窗
	㎡
	6.75
	

	　
	　
	耐火极限2h，消防部门认定的合格品牌
	　
	　
	

	　
	　
	5+6A+5中空玻璃，断热铝合金框带纱
	　
	　
	

	　
	　
	含制作、安装、运输、304不锈钢配件、限位器等
	　
	　
	

	　
	　
	玻璃参考品牌：深圳南玻、洛阳玻璃、中山格兰
	　
	　
	

	52
	010807003001
	金属百叶窗
	㎡
	3.60
	

	　
	　
	窗代号：C1506
	　
	　
	

	　
	　
	洞口面积：＜2m2
	　
	　
	

	　
	　
	门窗框材质：白色彩铝框架,厚1.2mm
	　
	　
	

	　
	　
	含五金配件及制作安装运输
	　
	　
	

	　
	　
	A.13 油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	

	53
	011406003001
	内墙面刮腻子
	㎡
	125.60
	

	　
	　
	部位：所有房间
	　
	　
	

	　
	　
	刮塑(2遍)
	　
	　
	

	54
	011406003002
	顶棚面刮腻子
	㎡
	30.55
	

	　
	　
	部位：所有房间
	　
	　
	

	　
	　
	刮塑(3遍)
	　
	　
	

	　
	　
	A.13 油漆、涂料、裱糊工程
	　
	　
	

	55
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	㎡
	125.60
	

	　
	　
	部位：内墙面
	　
	　
	

	　
	　
	做法：白色乳胶漆
	　
	　
	

	56
	011407002001
	天棚喷（刷）涂料
	㎡
	30.55
	

	　
	　
	部位：天棚面
	　
	　
	

	　
	　
	做法：白色乳胶漆
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	表-08
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	单价措施项目
	　
	　
	

	　
	011701
	脚手架工程
	　
	　
	

	57
	桂011701004001
	内装修脚手架
	㎡
	40.00
	

	　
	011702
	混凝土模板及支架(撑)
	　
	　
	

	　
	011703
	垂直运输
	　
	　
	

	　
	011705
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	

	　
	011708
	混凝土运输及泵送工程
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	     合    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	分部分项工程
	　
	　
	

	　
	　
	G.1 人工拆除工程
	　
	　
	

	58
	011601001001
	砖砌体拆除
	
	2.40
	

	59
	011610002001
	金属门窗拆除
	㎡
	4.60
	

	　
	　
	G.4 渣土场外运输
	　
	　
	

	60
	010103002001
	余土弃置
	
	2.40
	

	　
	　
	运距:暂按15KM
	　
	　
	

	　
	　
	含弃置费
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	表-08
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	单价措施项目
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	     合    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	分部分项工程
	　
	　
	

	　
	　
	低压改接部分
	　
	　
	

	61
	030408001003
	低压电缆 YJV22-4*35mm2
	m
	128.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	62
	030408001004
	低压电缆 YJV22-4*185mm2
	m
	30.00
	

	　
	　
	参考品牌：于银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	63
	030408001005
	低压电缆 YJV22-4*70mm2
	m
	16.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	64
	030411004003
	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 6
	m
	16.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	65
	030408001006
	低压电缆 YJV22-4*25mm2
	m
	16.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
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	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	66
	030408001007
	低压电缆 YJV22-4*95mm2
	m
	30.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	67
	030408001008
	低压电缆 YJV22-4*50mm2
	m
	32.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	68
	030408001009
	低压电缆 YJV22-4*16mm2
	m
	16.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	69
	030408001010
	低压电缆 YJV22-4*120mm2
	m
	14.00
	

	　
	　
	参考品牌：银杉、纵缆、桂林国际
	　
	　
	

	70
	030408006002
	电力电缆中间头 4*120-185
	个
	4
	

	71
	030408006003
	电力电缆中间头 4*50-95
	个
	4
	

	72
	030408006004
	电力电缆终端头 4*70-150
	个
	4
	

	73
	030408006005
	电力电缆终端头 4*150-240
	个
	4
	

	74
	080802013001
	电缆走向牌
	项
	16
	

	75
	030414015002
	电缆试验
	点
	2
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	单价措施项目
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	     小    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	     合    计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
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	序号
	项目编码
	项目名称及
项目特征描述
	计量单位
	工程量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
	　
	　
	

	　
	　
	     总 合 计
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑人工费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑材料费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑机械费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑管理费
	　
	　
	

	　
	　
	     ∑利  润
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