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1.项目编号：
2.项目名称：医院基建零星维修服务公司遴选项目
3.项目服务时限：1年
4.项目需求： 
	一、项目服务需求

		项目名称
	广西骨伤医院零星维修公司遴选

	备注：
	所有项目单价都含材料及施工费，合同期内价格不变。

	单个项目报价
	项目名称
	品牌
	单位
	数量
	招标控制价
	备注

	
	点工工日
	8小时（含部分材料费）
	工日
	1
	220
	

	
	高空作业
	8小时（含部分材料费）
	工日
	1
	450
	

	
	点工工日
	8小时（含部分材料费）
	工日
	1
	220
	

	
	高空作业
	8小时（含部分材料费）
	工日
	1
	450
	

	
	推拉门制作
	（含轨道、五金配件等，铝合金、免漆板）上楼安装等费
	㎡
	1
	650
	

	
	实木门制作
	单开、双开及子母门（含门框、五金、线条等）
	㎡
	1
	600
	

	
	开门洞
	(含材料、含过梁、含人工费、补墙体等)
	个
	1
	120
	

	
	铝合金窗、塑钢门窗（带纱）
	厚度1.0含上楼、安装费
	㎡
	1
	260
	

	
	铝合金窗更换轮子、门锁及修理
	(含玻璃胶)等材料
	付
	1
	8
	

	
	窗帘盒免漆板含轨道
	
	M
	1
	190
	

	
	砌砖墙
	（含上楼费用）
	㎡
	1
	200
	

	
	冷热水笼头（铜）
	有节水合格证
	个
	1
	150
	

	
	单冷水笼头（铜）
	有节水合格证
	个
	1
	80
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	不锈钢水笼头
	(四分)有节水合格证
	个
	1
	30
	

	
	水箱
	6L有节水合格证
	个
	1
	117
	

	
	布线
	暗线开槽、套管等（以线管计量）
	M
	1
	10
	

	
	布线
	明线套管等（以线管计量）含人工费
	M
	1
	5
	

	单个项目报价
	凿除墙或地面砖
	含垃圾下楼外运20公里
	㎡
	1
	15
	

	
	铲除墙面腻子
	含垃圾下楼外运20公里
	㎡
	1
	3
	

	
	凿除水泥沙浆
	含垃圾下楼外运20公里
	㎡
	1
	8
	

	
	拆除门框
	含下楼费
	樘
	1
	12
	

	
	砖砌门洞
	含过梁批灰等
	㎡
	1
	200
	

	
	轻钢龙骨吊顶(600*600）0.8cm
	广州艾特立特板或铝扣板、含脚手架等、（含轻钢龙骨配件等）
	㎡
	1
	140
	

	
	轻钢龙骨吊顶(300*300）0.6cm
	铝扣板吊顶、含脚手架等（含轻钢龙骨配件等）
	㎡
	1
	128
	

	
	艾特板隔断0.6cm
	广州艾特立特板（含轻钢龙骨配件等）
	㎡
	1
	180
	

	
	复合木地板安装
	含上楼费
	㎡
	1
	110
	

	
	制作安装木门框
	
	M
	1
	50
	

	
	墙面抹灰
	含水泥、沙子、含上楼费
	㎡
	1
	30
	

	
	墙面贴瓷砖(300*450)
	恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费
	㎡
	1
	135
	

	
	墙、地面贴瓷砖(600*600)
	恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费
	㎡
	1
	150
	

	
	地面贴瓷砖(800*800)
	恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费
	㎡
	1
	160
	

	
	地面铺砖(300*300)
	恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费
	㎡
	1
	135
	

	
	墙砖(800*400)
	恒福、新中源牌(含材料、施工费、切割等）含上楼费
	㎡
	1
	200
	

	
	瓷砖倒角、刨边等
	含所有费
	米
	1
	6
	

	单个项目报价
	垃圾清运
	4 m3含垃圾下楼装车外运20公里
	车
	1
	300
	

	
	拆除墙体
	含垃圾下楼外运装车20公里
	㎡
	1
	20
	

	
	刮钢化腻子(3遍)
	家牌按实际面积计
	㎡
	1
	10
	

	
	刷内、外墙乳胶漆(2遍)
	多乐士牌、立邦按实际面积计（含脚手架等）
	㎡
	1
	25
	

	
	刷油漆(3遍)
	华润牌、含人工费
	㎡
	1
	22
	

	
	防盗网制作
	不锈钢1.0厚(202) 含上楼费、安装费等
	㎡
	1
	100
	

	
	制作雨篷
	E形彩钢瓦（板）0.256MM
	㎡
	1
	45
	

	
	更换玻璃门地弹簧装置
	皇冠牌、含拆除费、安装费等
	副
	1
	300
	

	
	卫生间疏通(保证一周好)
	含垃圾下楼外运20公里
	间
	1
	70
	

	
	管道疏通(保证一周好)
	含垃圾下楼外运20公里
	项
	1
	70
	

	
	打墙洞（混凝土及普通砖）
	大于?10CM
	个
	1
	100
	

	
	打墙洞（普通砖及混凝土）
	小于、等于?10CM
	个
	1
	65
	

	
	安装洗手盆（陶瓷柱盆恒洁牌）
	洗脸盆规格60*45*15CM，含水龙头（有节水合格证）、管件（金牛牌）等
	个
	1
	260
	

	
	环卫车吸污物、清运
	3吨位的车
	车
	1
	400
	

	
	更换脚踏开关
	法安莎牌
	个
	1
	240
	

	
	制作木质家具（免漆板、多层实木板等）
	含油漆及五金配件、线条、面板等（以外立面长*宽计；侧面、里面等不计）
	㎡
	1
	800
	

	
	外墙腻子(3遍)
	
	㎡
	1
	13
	

	
	打玻璃洞
	所有规格
	个
	1
	100
	

	
	双面彩钢防火阻燃玻璃棉板
	厚度≤8CM
	㎡
	1
	130
	

	单个项目报价
	钢排管
	?300
	M
	1
	100
	

	
	防盗网制作
	不锈钢1.0(304) 含上楼费
	㎡
	1
	130
	

	
	不锈钢洗手盆（304）
	单盆100元、含配件材料、含安装费
	个
	1
	200
	

	
	人工挖沟槽（地基）
	
	m3
	1
	100
	

	
	回填土
	
	m3
	1
	50
	

	
	彩钢瓦水槽
	
	M
	1
	40
	

	
	水泥沙浆找平
	
	㎡
	1
	15
	

	
	排风扇
	
	个
	1
	100
	

	
	搭外墙钢管架
	各种规格
	天
	1
	420
	

	
	镀锌管焊大门
	含材料、施工费、切割等）
	㎡
	1
	500
	

	
	墙面盖斜坡
	含材料、施工费、等）
	M
	1
	40
	

	
	瓦边补水泥
	
	㎡
	1
	15
	

	
	砌砖柱
	
	M
	1
	80
	

	
	大理石
	(含材料、含切割、磨地、包边、开洞、拆装等)
	㎡
	1
	500
	

	
	瓷砖地脚线
	高度≤20CM
	M
	1
	35
	

	
	不锈钢地脚线
	1.0(304) 高度≤20CM（含木条底板）
	M
	1
	55
	

	
	九厘免漆板隔断
	
	㎡
	1
	560
	

	
	铁皮门
	
	㎡
	1
	570
	

	
	镀锌方管
	4*12
	M
	1
	20
	

	
	600*600灯盘
	
	个
	1
	210
	

	
	镀锌管
	?75
	米
	1
	25
	

	
	100A空开
	
	个
	1
	110
	

	
	彩钢铁皮镀锌管门
	
	㎡
	1
	540
	

	
	钢盖板
	30cm*50cm
	块
	1
	100
	

	
	钢筋水泥盖板
	50cm*50cm
	块
	1
	20
	

	
	木质防火门
	
	㎡
	1
	600
	

	
	甲级木质防火门
	
	㎡
	1
	650
	

	
	甲级钢质防火门
	
	㎡
	1
	720
	

	单个项目报价
	闭门器
	
	套
	1
	180
	

	
	隐形防盗网
	
	㎡
	1
	140
	

	
	12号带针防盗钢丝
	
	M
	1
	10
	

	
	PPR63热熔管
	
	M
	1
	24
	

	
	PPR63外牙直接
	
	个
	1
	45
	

	
	PPR50热熔管
	
	M
	1
	22
	

	
	建筑防水补漏项目:
	
	
	
	
	

	
	防水卷材
	改性沥青防水卷材（热熔）(含辅助材料等)
	㎡
	1
	50
	

	
	防水卷材
	自粘卷材防水（CPS）
	㎡
	1
	40
	

	
	防水卷材
	防水面清理等（含垃圾下楼装车外运20公里）
	㎡
	1
	12
	

	
	卫生整体防漏
	(含便盆55*45*15CM、防滑地砖等材料及人工费用、包干价)
	个
	1
	2600
	

	
	拆除回盖隔热层
	含辅助材料等（含垃圾下楼装车外运20公里）
	㎡
	1
	30
	

	
	凿断水槽
	含开槽槽构抹平
	M
	1
	40
	

	
	凿地面砖
	(含辅助材料等)含垃圾下楼装车外运20公里)
	㎡
	1
	35
	

	
	排水洞
	所有规格
	个
	1
	70
	


注：以上项目只接受整体报价，所有项目单价都含材料及施工费。				

	二、商务要求

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	服务要求
	▲1.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
2.投标人应提出售后服务承诺书。

	服务地点
	广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：维修验收合格后，中标人应在30日内开具发票给采购人，采购人在收到发票核实无误后，支付发票总金额的100%。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款。


[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc47452206][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、投标人的资格条件：
[bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc47452207][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631]1.投标人需具备中华人民共和国国内法人资格。
2.建筑、防水补漏工程专业承包叁级(含叁级)以上资质。

第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分50分、业绩分30分、售后服务分20分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………50分
（1）以进入评标的最低的评标总报价为50分。

有效投标人最低评标总报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×50分
                         某投标人评标总报价（金额）

2.业绩分………………………………………………………………………… 30分
投标人自2020年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分30分。
3.售后服务分………………………………………………………………………… 20分
一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按业绩分顺序排列）。评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。
